この度は「USB接続リレーボード / RBIO-2U」をお買い上げ頂きありがとうございます。

▼説明書データについて
本データ内「Document」フォルダに、説明書のPDFファイルが格納されています。
・「rbio-2U.pdf」…本製品（RBIO-2U）の説明書です。
・「rbio-1.pdf」…同シリーズ製品（RBIO-1）の説明書です。
　　　RBIO-2Uの詳細説明の一部について、RBIO-1説明書に記載されている部分があります。
　　　あわせてご参照ください。
・「RBIO-2U外形寸法.pdf」…基板寸法の参考データです。

▼ドライバーのインストールについて
ドライバーのインストールを行う前にRBIO-2UをPCに接続した場合、
PCがインターネット接続されている場合に限りドライバーが自動でダウンロード、インストールされます。
ドライバーの自動インストールが正常に行われない場合や、オフライン環境で使用する場合は
下記の「手動インストール」の対象OSバージョンの項目を参照し、手動でインストールを実施してください。

●手動インストール手順（Windows10,Windows11）
RBIO-2UをPCに接続する前に、本データ「Drivers」＞「Drivers-WIN10-WIN11」内にある
実行ファイル「CDM2123620_Setup.exe」（※）を実行し、指示に従ってインストールを進めてください。
（※ 末尾の「.exe」は、Windowsエクスプローラーの設定によっては表示されない場合があります）

●手動インストール手順（Windows7,Windows8）
RBIO-2UをPCに接続する前に、本データ「Drivers」＞「Drivers-WIN7-WIN8」内にある
実行ファイル「CDM21228_Setup.exe」（※）を実行し、指示に従ってインストールを進めてください。
（※ 末尾の「.exe」は、Windowsエクスプローラーの設定によっては表示されない場合があります）

※本データに収録されている各種ドライバーは、更新日現在公開されているものであり、
　最新でない可能性があります。
　最新のドライバーは、USB-シリアル変換ICの製造元 FTDI社のウェブサイトに公開されています。
　VCP Drivers（FTDI社）
　https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/

（更新日：2025年11月20日）



────────────────────────────────────────────
以下、旧情報となります（2012年12月6日更新）


RBIO-2Uお買い上げありがとうございます。

・ドライバーのインストールに付いて（windows2000,XP,Vista,7,8が対象）
この情報は2012年12月6日現在のFTDI社対応状況を元に作成しています。
Windows8発売直後であり、ドライバーの対応状況が日々変化している可能性があります。
FTDI社のページ
http://www.ftdichip.com
ドライバのページ
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
を参照される事をお勧めします。

先に下記注意点を参照の上インストールをお願いします。
マニュアル内にもインストールの方法が記載されていますが、このインストール方法は古い形式のドライバーに付いて記載されています。

RBIO-2UではFTDI社のUSBインターフェースICを使用しています。またFTDI社が提供しているドライバを、CDに添付しています。
最近のUSBドライバでは、従来の形式である、先にUSB機器を接続して、対応ドライバをwindowsが検索する方式では無く、先にドライバーソフト（実行形式のセットアッププログラム）を実行させた後、USB機器を接続する方式も増えて来ています。
FTDI社も後者形式の、「USBを接続する前に実行させる形式」のドライバを供給しています。
このドライバ（セットアッププログラム）は、先に実行させた後にRBIO-2Uを接続すると認識される様になっています。
先入れ形式のドライバーは、Driversフォルダ内に収録しており、「CDM20824_Setup.exe」の名前になっています（.exeは表示設定によっては出ない）
このドライバのインストールは「CDM20824_Setup.exe」を実行させるだけです。VISTA、windows7ではインストール時にセキュリティセンターが警告（UAC警告）が出ますが、許可してください。
このドライバの対応OSはWindows2000〜8（2012年12月現在）となっており、動作検証はXP,VISTA,7,8で行っています。
また、Driversフォルダの中には以前のドライバーをOLD_Driversフォルダ内に収録しています。古い形式のドライバーが必要な場合はこちらをご使用ください。
なお、OLD_Driversフォルダ内のVISTAドライバはwindows7にも対応しますが、windows7に後入れ形式のドライバをインストールするのは、手順が複雑になります。支障が無い限り、先入れ形式の「CDM20824_Setup.exe」を使用する事をお勧めします。
またこのドライバーはwindows8には対応していません。
windows8用に後入れタイプのドライバーを収録しています。下の参考をご覧下さい。

・参考
Windows8で、先入れ方式のドライバを入れずにRBIO-2Uをいきなり接続した場合。

通常、ネットから最適なドライバを取得でき、自動でインストールが完了します。
ネットに接続されていない環境や、自分で組み込みを行いたい場合は以下の方法でお願いします。
後入れタイプのドライバはCD内ALL_Driversの中に「32bit」と「64bit」用を収録しています。
使用しているOSに合ったドライバを適当な場所にコピーし、解凍してください。
RBIO-2Uが接続された時点で、ドライバは検索されますが、見つからない事になります。

デバイスマネージャを開いてください。
RBIO-2Uは、デバイスの中の「ほかのデバイス」内に、「RBIO-2U」の名前で黄色の！が付いたデバイスとして登録されます。
これを右クリックして、ドライバーソフトウエアの更新をクリックします。
下の方の項目、「コンピュータを参照してドライバーソフトウエアを検索します」を選択し、「参照」ボタンを使用して、「次の場所でドライバーソフトウエアを検索します」から、CD添付の後入れドライバーのコピーを解凍した場所を指定してください。
次へをクリックすると、ドライバが組み込まれます。
組み込みが終ると、USBデバイスとして認識されますが、まだ、シリアルデバイスとしては認識されていません。
今度は、「ほかのデバイス」として「USB Sirial Port」の名前で同じく黄色の！が付いたデバイスとして表示されます。
これを右クリックし、前の手順と同じ事を繰り返してください。

ポート(COM と LPT)内にUSB Sirial Port(???)が出来れば組み込み完了です。
???の中がCOM番号です。例えばCOM3とかになっています。

・Windws98SE及び、古いタイプのドライバを入れる必要がある場合のご案内
Windows98〜XPをご利用の場合は、導入ガイドの案内の通り、本製品の添付CD、「Document」フォルダにあるrbio-2U.pdfのページ3「■デバイスドライバのインストール」を参照して、デバイスドライバの組み込みをお願いします。

Windows VISTAをご利用の場合は、従来のドライバは使用できません。
OLD_Driversフォルダの追加情報.pdfファイルを参照して、ドライバの組み込みをお願いします。


Vista以降ハイパーターミナルが収録されなくなりました。
マイクロソフトのサイト
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/ja-JP/Help/e864444f-44d5-4206-a848-dcd6972594931041.mspx
に対処法がありますが、純粋なCOMポートを利用する場合は、windowsのみでは方法がなく、ハイパーターミナル（XPまで収録されていたハイパーターミナルと同名のソフト）を購入するか、個人用ならフリーで使えるため、これをインターネットからダウンロードする様に記載されています。
完全なターミナル形式のソフトが必要な場合、このソフトを利用しても良いのですが、英語版（2008年2月現在）のため障壁が高く、日本語対応のターミナルソフトをネットで検索した方が良いと思います。

なお、RBIO-2Uの説明書内には、動作チェック用としてハイパーターミナルを利用する様に記載されていますが、上記の様な理由で、この手法が利用できません。
純粋なターミナルソフトではありませんが、RBIOに対するコマンドの送受信プログラム「RTerm」を動作チェック用として、収録しています。
通常の動作チェックには十分機能すると思います。
プログラムはTerminalフォルダのRTerm.exe(表示の設定によってはRTerm)、説明書は同フォルダのRTerm.pdfです。
（このソフトはwindows7、8、Vistaだけではなく、XPでも動作します）
